### 5.2.1 新增门禁设备

门禁控制器新增有以下两种方式：

1．新增设备：

（1）在设备界面，点击【设备】—【设备】—【新增】，显示页面如下：

通信方式为 TCP/IP：

IP 地址：请填写门禁控制器的 IP 地址；

IP 端口号：以太网方式默认为 4370；

通信方式为 RS485：

串口号：COM1—COM254；

485 地址：即设备的机器号，相同串口号时，不可存在重复的 485 地址；

波特率：与设备波特率相同（9600/ 19200/ 38400/ 57600/ 115200），默认为 38400；

设备名称：任意字符，最多 20 个字符组合；

通讯密码：任意字符，最多 15 位（不能包含空格）。只有在新增设备时才可以输入该字段的值，主要用于新增已经设置过通讯密码的设备。编辑设备时无法修改该密码，用户需要使用【修改通讯密码】操作来修改。请参考 6.3.1 门管理。

?说明：新出厂设备以及初始化后的设备，通讯密码为空，此处无须填写。

门禁控制器类型：单门控制器、两门控制器、四门控制器、一体机。

切换为两门双向：只有当选择四门控制器时，才会出现此项，默认为不选中。该参数用于将四门单向的门禁控制器切换为两门双向的门禁控制器（切换前后的设备扩展参数变化请参考门禁控制器的相关文档）。

?说明：四门单向的门禁控制器切换为两门双向的门禁控制器后，如果需要切换回来，只能从系统中删除该设备，然后重新添加，添加时不勾选该参数前的复选框即可。

自动同步设备时间：默认勾选，即每次连接设备时都会同步设备时间与服务器相同；如果选择不自动同步，那么用户也可以手动同步设备时间

备注：同步前请先确认一下服务器日期、时间是否与当前时间一致。

所属区域：对设备进行区域划分，设置区域后，在实时监控时可以根据区域对设备（门）进行过滤。

时区：设置设备所在的时区，用于设置设备夏令时时间，需要设备该功能。

新增时删除设备中数据: 选择该项，在新增设备成功后，系统将会自动清空设备中的所有数据（门禁事件记录除外）。如果添加的设备仅用作演示或者测试，可以勾掉该选项。

（2）编辑完成后，点击【确定】，系统将尝试连接当前设备：

若连接成功，将会读取到相应的设备扩展参数，此时如果用户选择的门禁控制器类型与实际的设备中对应参数值不对应，系统将提示用户，如果用户单击【确定】保存，将会保存设备实际的门禁控制器类型；

设备扩展参数：序列号、设备类型、固件版本号、辅助输入数量、辅助输出数量、门数量、设备指纹版本、读头数量等。

如果设备连接失败，用户仍然要添加设备到系统中，那么对应的部分设备参数及扩展参数将不会写入系统中，如序列号等，也就无法进行反潜、联动等设置，只有当设备重连成功并获取对应参数后方可进行此类设置。

?说明：新增设备时，软件将会清空设备中已有的人员信息、时间段、节假日、以及门禁权限的相关设置（含门禁权限组、反潜、互锁、联动等），但不会清空设备中已有的事件记录。建议除非是设备中的数据不再使用，否则不要轻易删除软件中正在使用的设备，以免造成不必要的数据丢失。

对门禁控制器的设置要求：

v TCP/ IP 通信要求：

支持并开启 TCP/ IP 通信，设备与 PC 直接连接或共同连接至网络，查询设备的 IP 地址等信息；

v RS485 通信要求：

支持并开启 RS485 通信，设备与 PC 通过 RS485 相连，查询设备的串口号、RS485 机器号（地址）、波特率等信息。

2．通过搜索门禁控制器新增设备：

搜索以太网中的门禁控制器，操作过程如下：

（1）点击【设备】—【设备】—【搜索门禁控制器】，显示搜索页面；

（2）点击【开始搜索】，提示【搜索中……】；

（3）搜索完成后，显示门禁控制器列表和搜索到的设备总数；

?说明：此处为 UDP 广播的方式搜索门禁控制器，广播不能跨路由器。IP 地址可以跨网段，但必须属于同一个子网，并且必须将网关与 IP 地址设置在同一网段。

（4）点击设备后的【加入设备列表】，弹出编辑对话框，输入自定义的设备名称，点击【确定】完成新增设备至设备列表。

（5）门禁控制器的默认 IP 地址可能会与网络中某台设备 IP 冲突，可修改其 IP 地址：点击某个设备后的【修改 IP 地址】，弹出对话框，输入新 IP 地址和其他参数（注：网关与 IP 地址必需在同一网段）。