系统帮助 -> 门禁系统管理 -> 门设置

## 门设置

门禁系统主要是对人员出入过程中的禁入、准入的管理。企业出于安全考虑，会设置人员的准入时间段、禁入时间段及各时间段的组合；针对验证开门过程中可能出现的问题，可以设置首卡常开、多卡开门、反潜、联动、互锁以增加安全性；本系统可实现对各个门的实时监控和异常、门禁事件、门禁权限报表的输出。

### 门管理

点击【门禁】—【门设置】，默认进入【门管理】界面，显示所有控制器列表，展开后可以显示该控制器控制的所有门，第一次进入页面或者查询成功后，如果当前系统内存在门禁控制器或者查询结果不为空，则默认展开第一个门禁控制器的门。点击相应按钮进行相关参数设置。

门管理操作包括：控制器管理、门管理。

1．控制器管理

为实现系统与设备的通信、数据上传、配置信息下载，需要对设备和系统参数进行设置。用户可以看到当前系统中存在的所有权限范围内的门禁控制器，可编辑此处的设备，如果用户需要添加或者删除设备，只能到设备管理中进行相关操作。

控制器操作包括：修改IP地址、关闭辅助输出、禁用、启用、修改通讯密码、同步时间、获取事件记录、升级固件。

（1）设备基本信息：

选择设备，点击“相关操作”项目下的【编辑】，相关操作请参见设备维护。

（2）修改IP地址：

选择设备，点击【修改IP地址】， 显示修改页面，网关和子网掩码会实时从设备中获取，获取失败则说明网络不通，则IP地址也不能修改。 输入新的IP地址、网关、子网掩码。点击【确认】保存设置并退出。此功能与新增设备中的修改IP地址功能基本相同。区别在于搜索控制器时的设备尚未添加到系统中，而当前的修改设备IP地址是针对已添加过的设备。

（3）禁用/启用：

选择设备，点击【禁用/启用】，停止/开始使用该设备。当设备与系统通信中断或设备出现问题，则设备可能会自动显示为禁用状态。此时，可以在调整网络或设备后，点击【启用】则系统重新连接设备，恢复设备的通信状态。

注意：如果当前设备处于启用状态且尚未连接成功，用户对其进行启用操作，系统将立即对该设备进行重连。

（4）修改通讯密码：

修改通讯密码前需先输入旧密码，验证通过方可修改，两次输入同一新密码，点击【确认】，完成通讯密码修改。

说明：通讯密码不能包含空格，推荐使用数字与字母的组合。设置通讯密码可以提高当前设备的安全性，建议每台设备都设置通讯密码。

（5）同步时间：

将设备的时间同步为和服务器当前时间一致。

（6）获取事件记录：

获取设备中的事件记录到系统中。

该操作提供两个选项：只获取新记录和获取全部记录。

获取新记录：系统将只获取上次获取记录之后新产生的事件记录到数据库中，重复的记录不会重复写入。

获取全部记录：系统将重新获取当前控制器中所有的事件记录，重复的记录不会重复写入。

（7）升级固件：

升级设备中的固件，勾选您要升级固件的设备，点击【升级固件】，进入编辑页面，点击【浏览】选择由本公司为您提供的固件升级文件（名字为emfw.cfg），点击【确定】开始升级。

注意：请用户不要自行升级固件，升级固件前要和经销商联系或经销商通知您需要更新的时候再更新，自行升级出现的问题可能影响您的正常使用。

（8）修改指纹比对阈值：

用户可以修改设备中的指纹比对阈值，该值范围为35-70，设备出厂默认值为55。新增设备时系统将从设备中读取设备中的该值，如果读取成功，用户可通过设备列表查看当前指纹比对阈值大小。该操作支持批量操作，可同时修改多台设备的指纹比对阈值。

（9）启用夏令时：

选择已经设置的夏令时，启用夏令时功能。

（10）禁用夏令时：

禁用夏令时功能。

（11）获取人员信息：

重新获取设备中当前的人员数量和总的指纹数。获取到的值将会显示在设备列表中。

2. 门管理

在设备列表中，会显示所有门禁设备列表，点击设备名称前的“+”按钮，显示某个设备下的门列表。新增设备时自动按照门的数量增加门（对应的设备名称、门编号不可编辑），用户在使用设备（包含门）之前必须逐个编辑门信息（或者使用将当前设置应用到其他门的快捷方式），编辑后设置信息将下发到设备，设置信息生效后方可使用。

（1）修改门参数操作步骤：

选择需要修改的门，点击“相关操作”项目下的【编辑】，显示编辑界面；

各字段说明如下：

设备名称为不可编辑项（需要在新增设备中进行编辑修改），取门所属设备的名称；

门编号由系统根据设备的门数量自动编号（如：四门控制器四个门编号分别为1,2,3,4），该编号将和设备上的门编号保持一致。

注意：虽然默认情况下门名称的数字跟门编号一致，但反潜互锁中的1/2/3/4指的均是门编号而非门名称后的数字，二者没有必然联系，不能混为一谈。

门名称：门名称默认值为“设备名称_门编号”,该字段允许用户根据需要进行修改。最大可填入30个任意字符（大于设备名称加上下划线和门编号的最大22个字符）；

门有效时间段、门常开时间段：默认均为空，初始化后的以及用户新增的门禁时间段将会再次显示，供用户选择。在门编辑时，门有效时间段为必填项，只有设置门有效时间段后，才能正常开关门。门常开时段为非必填，用户可根据需要进行选择；

提示：对该门具有门禁权限的卡连续刷5下，可解除当天的常开状态（含首卡常开），且使门立即关闭。

锁驱动时长：用来控制开锁的时间，单位是秒，默认为5s,用户可输入0到254间的数字；

刷卡间隔：单位秒(范围：0-10)，默认为2s；

门磁类型：无（不检测门磁）、常开、常闭，默认无，用户编辑门时可以选择门磁类型常开或者常闭，如果选择常开或常闭，则需要选择门磁延时和是否需要闭门回锁，默认情况下，一旦设置门磁类型常开或常闭，则门磁延时默认15s，默认启动闭门回锁；

门磁延时：门被打开后延迟检查门磁的时间,开门之后过段时间才检测，如果门磁的状态与设置门磁开关的状态不一致时开始报警，这段时间就是门磁延时，默认为15秒，用户可输入0到254间的整数，门磁延时需大于锁驱动时长；

闭门回锁：门关闭之后是否上锁，勾选则回锁；

验证方式：支持仅卡、密码加卡的开门方式，默认为卡或指纹；

胁迫密码、紧急状态密码：在受胁迫时用胁迫密码（与合法卡配合使用）可以开门。在紧急状态下，用户可以使用紧急状态密码开门。胁迫密码（与合法卡配合使用）开门时会报警，紧急状态密码则是正常开门。

胁迫密码开门（与合法卡配合使用）时，当验证方式为“仅卡”模式时，需要先按“ESC”再按设置的密码数字加确认键，最后再刷合法卡，此时门打开且产生报警；当验证方式为“卡加密码”模式时，则为先刷卡，再按密码数字然后按确认键盘（和卡加密码模式下正常开门使用相同），此时门打开且产生报警。

紧急状态密码开门时，密码必须为不超过8位的数字（整数），仅输入密码就可以开门，每次输入密码前需先按“ESC”键，再按设置的密码，最后需按确认键才能执行。

使用胁迫密码和紧急状态密码时，输入每个数字的时间间隔不能超过10秒，且两个密码最好不设置相同数字。

将该设置应用于当前控制器所有门：点选则应用于当前控制器的所有门；

将该设置应用于所有控制器所有门：点选则应用于当前用户权限范围内的所有控制器的所有门；

各参数编辑完成后，点击【确认】保存并退出。