系统帮助 -> 门禁系统管理 -> 门设置 -> 联动设置

## 门设置

### 联动设置

联动设置：就是在门禁系统中的某个输入点触发某个特定事件后，即会在指定的输出点产生一个联动动作，用以控制系统中的验证、开门、报警、异常等事件，并在监控的相应事件列表中显示，以供用户查看。

新增联动设置：

1.点击【门禁】—【门设置】—【联动设置】—【新增】，显示联动设置界面；

2.输入联动设置名称（输入联动设置名称后才能选择设备），选择设备后，会出现相应的联动设置页面（系统会先判断该设备是否已经成功连接并且读取了设备扩展参数，如辅助输入数量、辅助输出数量、门数量、读头数量等，如果系统中没有可用的设备扩展参数，将会提示用户无法进行反潜设置。反之，将根据当前选中的设备门数量、辅助输入、输出数量，显示联动设置的选项）：

各字段说明如下：

触发条件： 请参考实时监控中的“实时事件描述”，其中除了触发联动事件、取消报警、开启辅助输出、关闭辅助输出、设备启动外，均可作为触发条件 。

输入点地址： 任意、门1、门2、门3、门4、辅助输入1、辅助输入2、辅助输入3、辅助输入4、辅助输入9、辅助输入10、辅助输入11、辅助输入12。（某个设备有哪些输入点请参考具体设备参数）；

输出点地址： 门锁1、门锁2、门锁3、门锁4、辅助输出1、辅助输出2、辅助输出3、辅助输出4、辅助输出6、辅助输出8、辅助输出9、辅助输出10；（某个设备有哪些输出点请参考具体设备参数）；

动作类型：关闭、打开、常开，默认为关闭，如果打开，则需要设置延时时间，或可以选择常闭；

延时：范围：1-254s（此项在动作类型为打开时有效）；

硬盘录像机：：选择硬盘录像机；

绑定通道： 选择绑定通道，可选通道1-通道8。

3.编辑完成后，点击【确认】保存并退出，在联动设置列表显示新增联动设置。

例如：触发条件选择正常刷卡开门，输入点门1，输出点门锁1，动作类型打开，延时范围60s，那么，在门1有人刷卡验证通过开门后，在门锁1，则联动产生打开的动作，维持时间60s。

说明：编辑时不能修改设备，只能修改联动设置名称和配置项，当删除某个设备时，如果其存在联动设置记录，则会一并级联删除。