系统帮助 -> 门禁系统管理 -> 门设置

## 门设置

### 门管理

修改门参数操作步骤：

选择需要修改的门，点击“相关操作”项目下的【编辑】，显示编辑界面；

各字段说明如下：

设备名称为不可编辑项（需在新增设备中进行编辑修改），取门所属设备的名称；

门编号由系统根据设备的门数量自动编号（如：四门控制器四个门编号分别为1,2,3,4），该编号将和设备上的门编号保持一致。注：虽然默认情况下门名称的数字跟门编号一致，但反潜互锁中的1/2/3/4指的均是门编号而非门名称后的数字，二者无必然联系，不能混为一谈；

门名称：门名称默认值为“设备名称_门编号”,该字段允许用户根据需要进行修改。最大可填入30个任意字符（大于设备名称加上下划线和门编号的最大22个字符）；

门有效时间段、门常开时间段：默认均为空，初始化后的以及用户新增的门禁时间段将会再次显示，供用户选择。在门编辑时，门有效时间段为必填项，只有设置门有效时间段后，才能正常开关门。门常开时段为非必填，用户可根据需要进行选择；

锁驱动时长：用来控制开锁的时间，单位是秒，默认为5s,用户可输入0到254间的数字；

刷卡间隔：单位秒（范围：0-10），默认为2s；

门磁类型：无（不检测门磁）、常开、常闭，默认无，用户编辑门时可以选择门磁类型常开或者常闭，如果选择常开或常闭，则需要选择门磁延时和是否需要闭门回锁，默认情况下，一旦设置门磁类型常开或常闭，则门磁延时默认15s，默认启动闭门回锁；

门磁延时：门被打开后延迟检查门磁的时间,开门之后过段时间才检测，如果门磁的状态与设置门磁开关的状态不一致时开始报警，这段时间就是门磁延时，默认为15秒，用户可输入0到254间的整数，门磁延时需大于锁驱动时长；

闭门回锁：门关闭之后是否上锁，勾选则回锁；

开门方式：支持仅卡、卡加密码、仅密码、卡加指纹、卡或指纹，默认为卡或指纹，当选择密码加卡的开门方式时，请确保该门使用带键盘的读头；

胁迫密码、紧急状态密码： 在受胁迫时用胁迫密码（与合法卡配合使用）可以开门，胁迫密码开门时会报警；在紧急状态下，用户可以使用紧急状态密码（也称为超级密码）开门，紧急状态密码是正常开门，且在任何时间段、任何验证方式下都有效，一般管理员使用 。

胁迫密码开门 （与合法卡配合使用）时，当验证方式为“仅卡”模式时，需要先按“ESC”再按设置的密码数字加确认键，最后再刷合法卡，此时门打开且产生报警；当验证方式为“卡加密码”模式时，则为先刷卡，再按密码数字然后按确认键盘（和卡加密码模式下正常开门使用相同），此时门打开且产生报警。

紧急状态密码开门 时，密码必须为不超过8位的数字（整数），仅输入密码就可以开门，每次输入密码前需先按“ESC”键，再按设置的密码，最后需按确认键才能执行。

使用胁迫密码和紧急状态密码时，输入每个数字的时间间隔不能超过10秒，且两个密码最好不设置相同数字。

将该设置应用于当前控制器所有门：点选则应用于当前控制器的所有门；

将该设置应用于所有控制器所有门：点选则应用于当前用户权限范围内的所有控制器的所有门；

各参数编辑完成后，点击【确认】保存并退出。