## 6.1 门禁时间段

时间段用于门的时间设置，可以指定读头仅在指定门的有效时间段可用，其他时间段不可用，也可以用于设置门的常开时间段；时间段可以用于设置门禁权限，指定用户只能在指定时间段访问指定门（含门禁权限组和首卡常开设置）。

系统按照门禁时间段的设置控制门禁。整个系统最多可以定义 255 个时间段。每个时间段内可定义一周内，以及三个假日类型的每天最多三个时间区间，每个区间为每天 24 个小时内的有效时间段。时间段的每个时间区间格式：HH：MM-HH：MM，即按照 24 小时制精确到分钟。

系统初始时默认会有一个名称为【24 小时通行】的门禁时间段，此时间段可以修改，不可删除。用户可以新增门禁时间段，新增的门禁时间段可以被修改或删除。

1．新增门禁时间段：

（1）点击【门禁】—【门禁时间段】—【新增】，进入时间段设置页面，在此设置用户可能用到的时间段；

各参数说明如下：

时间段名称：任意字符，最多 30 个字符组合；

备注：对当前时间段的详细描述，包含当前时间段的解释以及主要应用的场合，方便用户本人或者其他相同权限用户查看时间段信息，最多 70 字符；

时间区间和开始、结束时间：一个门禁时间段包含一周内每天 3 个时间区间，以及三个门禁节假日的各三个时间区间，设置每个时间区间内的开始、结束时间；

设置方式：若时间段为常开，只需填写第一个时间区间为 00:00—23:59，第二个区间和第三个区间均为 00:00—00:00 即可；若时间段为常闭：全都为 00:00—00:00。如果用户只使用一个时间区间，那么只需填写第一个时间区间（如：常开），第二个和第三个时间区间使用默认值 00:00—00:00。同理，当用户只使用前两个区间时，第三个区间使用默认值 00:00—00:00；当用户使用两个或者三个时间区间时，需保证两个或者三个时间区间不存在时间的交集且时间不能跨天，否则系统将提示错误。

假日类型： 时间段中的三种假日类型跟星期几无关，如果某个时间为某个假日类型，将按假日类型的三个时间区间。时间段中的假日类型为可选的，但是如果用户不填写，系统将以默认值写入。

例如，假日类型 1 的门禁时间区间为 8—20 时，假日类型 2 的门禁时间区间为常开，假日类型 3 的门禁时间区间为常闭。

（2）时间段设置完成后，点击【确定】按钮保存，时间段显示在列表中。

2．门禁时间段维护：

门禁时间段的编辑：在时间段列表中，点击“相关操作”项目下的【编辑】按钮，进入时间段修改页面，对已经设置好的时间段进行修改，修改后点击【确定】，即可将修改后的时间段保存并显示在时间段列表中。

门禁时间段的删除：在时间段列表中，点击“相关操作”项目下的【删除】按钮，【确定】则删除该时间段，【取消】则取消操作。正在使用中的门禁时间段不能被删除。

勾选时间段列表中一个或多个时间段前的复选框，点击列表上方的【删除】按钮，【确定】则删除选中的时间段，【取消】则取消操作。