系统帮助 -> 门禁系统管理 -> 实时监控

## 实时监控

实时监控系统内的门禁控制器所包含的门的状态以及实时事件，包括正常事件以及异常事件（含报警事件）等。

3. 电子地图：

在使用电子地图功能前，用户首先需要添加地图，添加成功后，用户可以在地图上进行添加门，放大、缩小地图（以及地图上的门）等操作。用户在移动门图标的位置以及改变地图或者门图标的位置后，可以通过保存位置信息的操作来保存当前的设置，以便再次访问时能够看到之前设置的状态。

添加、删除地图： 用户可以根据需要添加或删除地图。

修改地图： 用户可以修改地图名称、更换电子地图或者更换电子地图所属区域等。

调整电子地图（含门）： 用户可以在地图上添加门，可以移除已存在门（右击门图标，点选“移除门”），以及调整地图以及门图标的位置（拖曳门图标）、大小（点击放大、缩小）等。

门状态实时监控： 除要显示电子地图外，还需要显示事件监控（和门状态监控数据源一致，包括警报声等）。

门操作： 将鼠标放在门图标上，系统会自动按门状态过滤并显示操作类型，用户可以进行远程开/关门、取消报警等操作。

权限控制：

（1）新增地图时需要选择该地图所属区域。该区域与用户权限管理中的区域关联，即用户只能查看、管理权限范围内的地图。如果用户修改某个地图所属区域，将自动清空原有该地图上的门，需要用户重新添加。

（2）管理员在新增管理用户时，可以通过分配角色的差别来控制界面上的操作，比如“保存门位置”，“放大”，“缩小”等。

注意：

（1）用户在修改地图时，可以选择只修改地图名称而不修改地图路径，此时只需要将“修改路径”的复选框勾掉即可。

（2）向地图上添加门时支持同时添加多个门，用户添加完毕后需要到地图上按照需要布局门位置，然后保存即可。

（3）在调整门图标的位置时，特别是在进行缩小操作时，门图标上边距和左边距最小值均为5像素，一旦小于5像素，系统将提示用户。

（4）系统建议添加地图的图片大小不超过1120px*380px。不同的客户端访问同一台服务器时，也会因客户端显示的分辨率以及浏览器的设置，而显示效果有所不同。