### 5.2.3 设备维护

同步所有数据：将系统中的数据信息同步到设备中，数据信息包含门信息、权限组信息（人员相关信息、时间段）、反潜设置、互锁设置、联动设置、首卡开门设置、多卡开门设置等。选择设备，点击【同步所有数据】，点击【确定】，同步数据。

?重要提示：同步所有数据操作，会先删除设备中既有的数据（不包括事件记录），然后重新下载所有的设置信息，进行该操作时尽量保证网络的通畅，避免断电等状况发生。另外，当设备开始正常运行后，请慎重使用该操作，可选择在较少人使用的时段进行操作，以免影响正常使用。

删除：选择设备，点击【删除】，点击【确定】，在列表中删除该设备。

编辑：点击设备名称，或点击设备后“相关操作”项目下的【编辑】，弹出编辑页面；

以上参数的含义与设置方式，请参见设备新增过程中的介绍。其中灰色项目为不可编辑项目。设备名称不可与其他设备名称重复。

门禁控制器的设备类型不允许修改，如果类型错误，需要用户手动删除该设备后重新添加。